<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<CAMsetup>
	<thisfile>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\SideB.camset</thisfile>
	<morelayertypes>
	</morelayertypes>
	<usecolors>
		<mixer>0.000</mixer>
		<object type="Plated H. In">00222222</object>
		<object type="Plated H. Out">00000000</object>
		<object type="Edge In">00172A00</object>
		<object type="Edge Out">00172A00</object>
		<object type="Volume">F3172A00</object>
		<object type="Background">00FFFFFF</object>
		<layer type="PasteMask">00CDCDCD</layer>
		<layer type="Silkscreen">00D0D0D0</layer>
		<layer type="SolderMask">E3182E00</layer>
		<layer type="Copper">00AD8215</layer>
		<layer type="Core">00000000</layer>
		<layer type="Prepreg">00000000</layer>
		<layer type="BoardOutline">00000000</layer>
	</usecolors>
	<boardlayers>
		<layer type="Silkscreen" H="35" Er="0.000" color="00B8EFC1">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\sideb.plc</filename>
			<filedisp>sideb.plc</filedisp>
		</layer>
		<layer type="SolderMask" H="35" Er="0.000" color="00001A00">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\sideb.stc</filename>
			<filedisp>sideb.stc</filedisp>
		</layer>
		<layer type="Copper" H="35" Negative="DefaultPositive" color="00800000">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\sideb.cmp</filename>
			<filedisp>sideb.cmp</filedisp>
		</layer>
		<layer type="Prepreg" H="1390" Er="4.800">
		</layer>
		<layer type="Copper" H="35" Negative="DefaultPositive" color="000000D0">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\sideb.sol</filename>
			<filedisp>sideb.sol</filedisp>
		</layer>
		<layer type="SolderMask" H="35" Er="0.000" color="00000F18">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\sideb.sts</filename>
			<filedisp>sideb.sts</filedisp>
		</layer>
		<layer type="Silkscreen" H="35" Er="0.000" color="00B7BFE3">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\sideb.pls</filename>
			<filedisp>sideb.pls</filedisp>
		</layer>
		<layer type="BoardOutline" H="1600">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\SideB.outl</filename>
			<filedisp>SideB.outl</filedisp>
		</layer>
	</boardlayers>

	<boarddrillplates>
		<drillplate from="top" to="btm" plated="yes">
			<filename>F:\Git\weihnachtsbaum2\Panel\Gerber\SideB\SideB.txt</filename>
			<filedisp>SideB.txt</filedisp>
		</drillplate>
	</boarddrillplates>

	<GerberSetup Incremental='no' OmitTrailingZeros='no' Milimeters='no' Len1='2' Len2='3'/>
	<NCDSetup Guess='yes' Incremental='no' OmitTrailingZeros='no' Units='DefaultInch' Len1='2' Len2='3' Autooffset='yes'/>
	<IPC356Setup AutoUnits='1' AutoMagnitude='1' LongPinID='yes' CpyFromDrill='yes' Autooffset='yes'/>
	<BoardOutlineDrawing srctype='0' trackwidthMin='0.004' trackwidthSlopStart='0.01' trackwidthMetaTrsh='0.012'/>
	<IdentifyOutline mode='0' removeoutside='yes' horizMargin='0' vertMargin='0' brushBlob='1' />
</CAMsetup>
