Generated by EAGLE CAM Processor 8.5.0

Drill Station Info File: F:/Git/weihnachtsbaum2/Gerber/weihnachtsbaum2.0.dri

 Date              : 17.12.2017 15:11
 Drills            : generated
 Device            : Excellon drill station, coordinate format 2.5 inch

Parameter settings:

 Tolerance Drill + :  0.00 %
 Tolerance Drill - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : no
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch
 Layers            : Drills Holes

Drill File Info:

 Data Mode         : Absolute
 Units             : 1/100000 Inch

Drills used:

 Code  Size       used

 T01   0.0138inch    48
 T02   0.0236inch     1
 T03   0.0276inch    24
 T04   0.0315inch     6
 T05   0.0320inch    54
 T06   0.0400inch     2
 T07   0.0433inch     3
 T08   0.1260inch     2

Total number of drills: 140

Plotfiles:

 F:/Git/weihnachtsbaum2/Gerber/weihnachtsbaum2.0.txt
