Generated by EAGLE CAM Processor 8.3.1

Photoplotter Info File: F:/Git/weihnachtsbaum2/seeed/weihnachtsbaum2.0.gpi

 Date              : 29.09.2017 15:03
 Plotfile          : F:/Git/weihnachtsbaum2/seeed/weihnachtsbaum2.0.GTL
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 2.5 inch

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.5
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      draw      0.0000inch             200
 D11      draw      0.0110inch             641
 D12      draw      0.0080inch             591
 D13      octagon   0.0620inch              43
 D14      round     0.0620inch               1
 D15      draw      0.0620inch              10
 D16      draw      0.0700inch               2
 D17      draw      0.0733inch               3
 D18      octagon   0.0413inch              24
 D19      octagon   0.0258inch              48
 D20      round     0.0472inch               8
 D21      draw      0.0320inch              96
 D22      draw      0.0240inch            5061
 D23      octagon   0.0472inch               3

