<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TL3XPO">
<description>&lt;b&gt;TINY SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705152-da-01-de-Subminiaturschalter_TL_36YO.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ON-MOM">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="O" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SS-ESP201">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ON-MOM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TL3XPO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
